附件：

 马鞍山市中医院窗帘、隔帘、地垫 项目采购内容及相关要求（按实际情况调整）

**一、采购预算**

项目预算（人民币）： 7 万元；

最高限价（人民币）： 7 万元。

1. **采购内容及相关要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装位置** | **产品名称** | **单位** | **数量（总长\*高度）** | **基准单价（元）** | **备注** |
| 2号楼2层 | 南面 | 布帘 | 米 | 115\*2.8 | 70（高度2.8宽1米的单价） | 高精密布窗帘18个 |
| 布带 | 米 | 115.5 | 12 |  |
| 挂圈 | 个 | 340 | 2 |  |
| 布钩 | 个 | 340 | 1 |  |
| 卷帘 | 平方米 | 3 | 60 |  |
| 扎带 | 个 | 36 | 10 |  |
| 北面 | 布帘 | 米 | 85\*2.8 | 70（高度2.8宽1米的单价） | 高精密布窗帘13个 |
| 布带 | 米 | 85 | 12 |  |
| 轨道 | 米 | 6 | 30 |  |
| 挂圈 | 个 | 154 | 2 |  |
| 布钩 | 个 | 245 | 1 |  |
| 扎带 | 个 | 26 | 10 |  |
| 卷帘 | 平方米 | 4.8 | 60 |  |
| 中医治疗室 | 隔帘 | 米 | 70\*2.8 | 45 | 蓝色医用隔帘11个 |
| 布带 | 米 | 70 | 12 |  |
| 轨道 | 米 | 35 | 30 |  |
| 布钩 | 个 | 210 | 1 |  |
| 扎带 | 个 | 11 | 10 |  |
| 4号楼9层 | 办公室 | 布帘 | 米 | 30\*2.7 | 70（高度2.8宽1米的单价） | 绿色双面棉麻布帘4个（有轨道） |
| 布带 | 米 | 30 | 12 |  |
| 布钩 | 个 | 90 | 1 |  |
| 扎带 | 个 | 6 | 10 |  |
| 库房 | 布帘 | 米 | 30\*2.7 | 70（高度2.8宽1米的单价） | 灰色双面高精密布窗帘4个（有轨道） |
| 布带 | 米 | 30.5 | 12 |  |
| 布钩 | 个 | 80 | 1 |  |
| 扎带 | 个 | 4 | 10 |  |
| 4号楼7层 | 办公室 | 布帘 | 米 | 50\*2.7 | 70（高度2.8宽1米的单价） | 米黄色遮光布帘7个（有轨道） |
| 布带 | 米 | 50 | 12 |  |
| 布钩 | 个 | 146 | 1 |  |
| 扎带 | 个 | 14 | 10 |  |
| 病房 | 隔帘 | 米 | 210\*2.5 | 45 | 蓝色隔帘52个 |
| 布带 | 米 | 210 | 12 |  |
| 弧形轨道 | 米 | 312 | 65 | U型轨道52根 |
| 布钩 | 个 | 624 | 1 |  |
| 扎带 | 个 | 52 | 10 |  |
| 4号楼三层 | 27-28床 | 卷帘 | 平方米 | 2.2 | 70 | 灰色涂银卷帘1个 |
| 1号楼2层 | 超声科 | 布帘 | 米 | 5.2\*2.65 | 65（高度2.8宽1米的单价） |  |
| 布带 | 米 | 5.2 | 12 |  |
| 挂圈 | 个 | 16 | 2 |  |
| 布钩 | 个 | 16 | 1 |  |
| 扎带 | 个 | 2 | 10 |  |
| 1号楼1层 | 服务台 | 地毯 | 平方米 | 24 | 50 | 灰色条纹（加厚） |
| 此预算价格含货物运输安装等所有费用 |

1. **技术参数（服务内容）**

|  |  |
| --- | --- |
| **货物服务名称** | **货物技术参数** |
| 双面麻布帘 | 1.麻料遮光布：遮光率95%，克重≥1300克/米，棉麻混纺含量≧80%。环保，甲醛含量≤20%2.用料比例：布帘饱和度（褶皱比例）1:2。 |
| 高精密布帘 | 1.高精密环保遮光布，坯布克重：≥400克/米，阻燃、遮光、环保、可水洗、隔音、隔热能有效防止紫外线对人体的伤害。2.用料比例：布帘饱和度（褶皱比例）1:2。 |
| 遮光布帘 | 1.防紫外线遮光布：压花环保遮光布，胚布克重≥900克/米，遮光100%，环保，隔音，隔热，可水洗，洗后不变形不褪色耐污染，有效防止紫外线对人体的伤害。2.用料比例：布帘饱和度（褶皱比例）1:2。 |
| 医用隔帘 | 100%多元脂纤维材质，半遮光（40%-70%），克重：约180-280克/米，网格高度：58-62厘米。 |
| 布带 | 有纺纯棉布带，抗热，抗晒，抗老化。 |
| 轨道 | 铝合金静音大方轨，优质铝材，抗氧化，防腐蚀，加厚顺滑静音，连接环为不锈钢材质，滑轮材料为PUC材料。壁厚≧1.2mm。如为弯曲轨道，需要经过热弯机压弧折弯处理，不得现场人工暴力弯曲。 |
| U型轨道 | 铝合金静音大方轨，优质铝材，抗氧化，防腐蚀，加厚顺滑静音，连接环为不锈钢材质，滑轮材料为PUC材料。壁厚≧1.2mm。轨道为弯曲轨道，经过热弯机压弧折弯处理。 |
| 布钩 | 钢塑结构。喷塑布叉，特双A104号，承重≧5公斤，硬度高。 |
| 卷帘 | 1.考拉卷帘：克重量：≥500g/㎡，成分：30%玻璃纤维，70%PVC±5%，耐光色牢度变色≥4级，水浸液PH值：5.0-7.5，甲醛含量≤16mg/k，遮光率≥95%。耐磨擦色牢度≥4级，水洗牢度≥4级。2、卷帘的加工工艺：加工过程使用超声波热切割设备裁切面料，不允许用手工戒刀裁切，以保证帘布切口的加工精度。每幅帘布应采用完整布料制成，不得出现搭接。 |
| 地毯 | 1. 尼龙（Nylon） 特点：耐磨性最强，抗污性能优异。弹性好，不易褪色；可做防霉、防蛀处理。  |

1. 凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。
2. 售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。
3. 营业执照有相关窗帘经营内容。
4. 供应商需自行踏勘现场，测量尺寸，费用包含在总报价中；外观要求：室内空间整齐、美观大方。
5. 安装必须美观、牢固。安装过程中如损坏医院的物品要及时修复，场地要清理干净，施工过程中的一切安全责任由成交供应商自行承担。
6. 为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点。
7. 急需物品，在有货源的情况下接到要货通知后1小时内及时配送到位。
8. 如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

**（三）商务要求**

**（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）**

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。所有货物须符合《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，产品符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）的要求。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人提供的货物要求加工、号型、原辅材料、检测、包装必须达到国家现行相关标准，确保货物的质量与美观。中标人应严格按照国家、行业标准生产制造。中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货至招标人指定位置。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少2年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话3小时内到达现场并解决问题。

5.3 服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

5.4 交货期：合同签订后，接到甲方采购计划后 14 个日历日内按甲方采购计划供货安装到位。

6、付款方式：自验收合格后付97%货款，剩余3%质保期满后支付。

7、交货和服务地点：马鞍山市中医院。

8、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。