附件1：

马鞍山市中医院宣传标识物制作服务项目内容及相关要求

一、采购预算

项目预算（人民币）： 15 万元/年；

最高限价（人民币）： 15 万元/年。

合同服务期三年，一年一签，经招标人对中标人按照服务要求进行考核，合格后方可签订下一年合同，如考核不合格，招标人有权终止合同。

二、采购内容及相关要求

**（一）采购清单及技术要求**

**中医院宣传标识物制作参考明细如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术要求** | **基准单价（元）** | **单位** |
| 一、室内写真（含附亮膜/亚膜）（八项）制作安装完成时间：6小时（第1-7项）; 12小时（第8项）其中，6-7项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费 |
| 1 | 室内写真A | 画面最短边尺寸＞120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 55.00 | /平方 |
| 2 | 室内写真B | 100cm＜画面最短边尺寸≤120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 45.00  | /平方 |
| 3 | 室内写真C | 50cm＜画面最短边尺寸≤100cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 55.00 | /平方 |
| 4 | 室内写真D | 30cm＜画面最短边尺寸≤50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 60.00 | /平方 |
| 5 | 室内写真E | 10cm＜画面最短边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 75.00 | /平方 |
| 6 | 室内写真F | 画面短边尺寸≤10cm，长边尺寸＞10cm；按长边计算，色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 0.30 | /cm |
| 7 | 室内写真G | 画面长边尺寸≤10cm按长边计算；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 0.40 | /cm |
| 8 | 异形切割 | 裁切面平滑整齐无毛刺，形状标准，无折皱；无破损；拼缝整齐；（异形加收20%切割费，但每个不低于2元） | 2.00 | 个 |
| 二、室内写真附胶水板（含附亮膜/亚膜）（十一项）约定时间：6小时（第1-7项）;12小时（第8-11项）其中，6-7项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费 |
| 1 | 室内写真板A | 画面最短边尺寸＞120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 70.00 | /平方 |
| 2 | 室内写真板B | 100cm＜画面最短边尺寸≤120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 60.00  | /平方 |
| 3 | 室内写真板C | 50cm＜画面最短边尺寸≤100cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 65.00 | /平方 |
| 4 | 室内写真板D | 30cm＜画面最短边尺寸≤50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 70.00 | /平方 |
| 5 | 室内写真板E | 10cm＜画面最短边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 85.00 | /平方 |
| 6 | 室内写真板F | 画面最短边尺寸≤10cm，最长边尺寸＞10cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 0.40 | /cm |
| 7 | 室内写真板G | 画面最长边尺寸≤10cm；按长边计算，色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 0.50 | /cm |
| 8 | 室内写真板H异形切割 | 裁切面平滑整齐无毛刺，形状标准，无折皱；无破损；拼缝整齐；（异形加收30%切割费，但每个不低于3元） | 3.00 | 个 |
| 9 | 包小压条 | 四周服帖，金色、银色不掉漆，包边不脱落（加收20%包边费，但每个不低于3元） | 3.00 | 个 |
| 10 | 包大压条 | 四周服帖，金色、银色不掉漆，包边不脱落（加收30%包边费，但每个不低于15元） | 15.00 | 个 |
| 11 | 双面写真板 | 双面画面整齐，拼接准确，（双面加收40%，但每个不低于2元） | 2.00 | 个 |
| 三、高清户外写真（含附亮膜/亚膜）（八项）约定时间：6小时（第1-7项）; 12小时（第8项）其中，6-7项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费。 |
| 1 | 高清户外写真 | 画面最短边尺寸＞120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；防紫外线，防水； | 65.00 | /平方 |
| 2 | 高清户外写真 | 100cm＜画面最短边尺寸≤120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 55.00  | /平方 |
| 3 | 高清户外写真 | 50cm＜画面最短边尺寸≤100cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 65.00  | /平方 |
| 4 | 高清户外写真 | 30cm＜画面最短边尺寸≤50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 75.00  | /平方 |
| 5 | 高清户外写真 | 10cm＜画面最短边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 85.00 | /平方 |
| 6 | 高清户外写真 | 画面最短边尺寸≤10cm，最长边尺寸＞10cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；(按长边计算) | 0.45 | /cm |
| 7 | 高清户外写真 | 画面最长边尺寸≤10cm；按长边计算，色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；(按长边计算) | 0.50 | /cm |
| 8 | 异形切割 | 裁切面平滑整齐无毛刺，形状标准，无折皱；无破损；拼缝整齐；（异形加收30%切割费，但每个不低于3元） | 3.00 | 个 |
| 四、高清户外写真附胶水板（含附亮膜/亚膜）（十一项）约定时间：6小时（第1-7项）;12小时（第8-11项）其中，6-7项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费。 |
| 1 | 高清户外写真板 | 画面最短边尺寸＞120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；防紫外线，防水； | 80.00 | /平方 |
| 2 | 高清户外写真板 | 100cm＜画面最短边尺寸≤120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 70.00  | /平方 |
| 3 | 高清户外写真板 | 50cm＜画面最短边尺寸≤100cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 80.00  | /平方 |
| 4 | 高清户外写真板 | 30cm＜画面最短边尺寸≤50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 95.00  | /平方 |
| 5 | 高清户外写真板 | 10cm＜画面最短边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐； | 110.00 | /平方 |
| 6 | 高清户外写真板 | 画面最短边尺寸≤10cm，最长边尺寸＞10cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；(按长边计算) | 0.50 | /cm |
| 7 | 高清户外写真板 | 画面最长边尺寸≤10cm；按长边计算，色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；(按长边计算) | 0.55 | /cm |
| 8 | 高清户外写真板双面 | 双面画面整齐，拼接准确，（双面加收50%，但每个不低于4元） | 4.00 | 个 |
| 9 | 异形切割 | 裁切面平滑整齐无毛刺，形状标准，无折皱；无破损；拼缝整齐；（异形加收30%切割费，但每个不低于4元） | 4.00 | 个 |
| 10 | 包小压条 | 四周服帖，金色、银色不掉漆，包边不脱落（加收20%包边费，但每个不低于4元） | 4.00 | 个 |
| 11 | 包大压条 | 四周服帖，金色、银色不掉漆，包边不脱落（加收30%包边费，但每个不低于15元） | 15.00 | 个 |
| 五、写真附PVC板（含附亮膜/亚膜）（九项）约定时间：8小时（第1-6项）;16小时（第7-9项）其中，第2、4、6项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费。 |
| 1 | 写真附3毫米PVC（户外\室内） | 画面最短边尺寸≥30cm；最长边尺寸＞30cm，色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；户外需具备防晒效果；（其他厚度PVC可以此为标准计算价格） | 85.00  | /平方 |
| 2 | 写真附3毫米PVC（户外\室内） | 画面长边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；户外需具备防晒效果；（其他厚度PVC可以此为标准计算价格） | 0.50 | /cm |
| 3 | 写真附5毫米PVC（户外\室内） | 画面最短边尺寸≥30cm；色正；最长边尺寸＞30cm，最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；户外需具备防晒效果；（其他厚度PVC可以此为标准计算价格） | 120.00  | /平方 |
| 4 | 写真附5毫米PVC（户外\室内） | 画面长边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；户外需具备防晒效果；（其他厚度PVC可以此为标准计算价格） | 0.70 | /cm |
| 5 | 写真附9毫米PVC（户外\室内） | 画面最短边尺寸≥30cm；色正；最长边尺寸＞30cm，最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；户外需具备防晒效果；（其他厚度PVC可以此为标准计算价格） | 190.00  | /平方 |
| 6 | 写真附9毫米PVC（户外\室内） | 画画面长边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；户外需具备防晒效果；（其他厚度PVC可以此为标准计算价格） | 1.00 | /cm |
| 7 | 高密压缩PVC（1mm） | 色正；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；双面图案，（按最长边核价) | 1.3 | /cm |
| 8 | 高密压缩PVC（2mm） | 色正；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；双面图案，（按最长边核价) | 2.00 | /cm |
| 9 | 异形切割 | 裁切面平滑整齐无毛刺，形状标准，无折皱；无破损；拼缝整齐；（异形加收30%切割费，但每个不低于4元） | 4.00 | 个 |
| 六、高精度车（地）贴（亚膜/亮膜）及单透（6项）约定时间：6小时（第1-4项）;12小时（第5-6项）其中，第2、3、4、5项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费 |
| 1 | 高精度车（地）贴A（覆膜） | 最短边高于1m；色正，最底分辨率96DPI：画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 50.00  | /平方 |
| 2 | 高精度车（地）贴B（覆膜） | 最长边低于50cm（含50cm）；色正，最底分辨率96DPI：画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 0.5  | /cm |
| 3 | 高精度车（地）贴C（覆膜） | 最长边低于1m（含1m）大于50cm；色正，最底分辨率96DPI：画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 0.35  | /cm |
| 4 | 高精度车（地）贴C（覆膜） | 最长边低于30cm（含30cm）；色正，最底分辨率96DPI：画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐,按长边公分计算； | 0.55 | /cm |
| 5 | 斜纹/十字纹加厚膜 | 规格0.4mm厚度，无气泡，不卷曲，表面平整 | 50.00  | /平方 |
| 6 | 单面透 | 色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；颗粒匀称，透光度最低不低于45%，画面厚度不低于140UM。 | 65.00  | /平方 |
| 七、高清透明水膜（亚膜/亮膜）（八项）约定时间：8小时（第1-7项）;16小时（第8项）其中，第5、6、7项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费 |
| 1 | 透明水膜(亚膜/亮膜) | 画面最短边尺寸＞120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；防紫外线，防水； | 70元 | /平方 |
| 2 | 透明水膜(亚膜/亮膜) | 100cm＜画面最短边尺寸≤120cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 60元 | /平方 |
| 3 | 透明水膜(亚膜/亮膜) | 50cm＜画面最短边尺寸≤100cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 80元 | /平方 |
| 4 | 透明水膜(亚膜/亮膜) | 30cm＜画面最短边尺寸≤50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 90元 | /平方 |
| 5 | 透明水膜(亚膜/亮膜) | 10cm＜画面最短边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；(按长边计算) | 0.30 | /cm |
| 6 | 透明水膜(亚膜/亮膜) | 画面最短边尺寸≤10cm，最长边尺寸＞10cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；(按长边计算) | 0.40 | /cm |
| 7 | 透明水膜(亚膜/亮膜) | 画面最长边尺寸≤10cm；按长边计算，色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；(按长边计算) | 0.50 | /cm |
| 8 | 材质加厚 | 以上透明水膜为普通光膜，可搭配UV等其他后道加工，加厚膜(亚膜/亮膜)价格提高30%，单件价格不低于0.5元 | 0.50 | 个 |
| 八、灯片（三项）约定时间：8小时（第1-3项）其中，第3项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费 |
| 1 | 写真付膜付灯（箱）片 | 画面最短边尺寸＞50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；反正覆膜；作为展架画面使用时根据要求预留孔位 | 70.00  | /平方 |
| 2 | 写真付膜付灯（箱）片 | 30cm＜画面最长边尺寸≤50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；反正覆膜； | 95.00  | /平方 |
| 3 | 写真付膜付灯（箱）片 | 画面最长边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；反正覆膜； | 0.50 | /cm |
| 九、UV加工及后道工序（亚膜/亮膜）（三项）约定时间：12小时（第1-3项）其中，第2、3项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费 |
| 1 | UV加工（含打白） | 画面最短边尺寸＞50cm；色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；户外不褪色，防水（仅UV喷印价格，不含材质）；表面上光油按40%另计，水晶膜按50%另计 | 120.00 | 平方 |
| 2 | UV加工（含打白） | 30cm＜画面最短边尺寸≤50cm；色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；户外不褪色，防水(按长边计算) （仅UV喷印价格，不含材质）；表面上光油按40%另计，水晶膜按50%另计 | 0.90 | /cm |
| 3 | UV加工（含打白） | 画面最短边尺寸＜30cm；色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；户外不褪色，防水(按长边计算) （仅UV喷印价格，不含材质）；表面上光油按40%另计，水晶膜按50%另计 | 0.90 | /cm |
| 4 | UV加工（含打白） | 画面最长边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；户外不褪色，防水(按长边计算) （仅UV喷印价格，不含材质）；表面上光油按40%另计，水晶膜按50%另计 | 1.00 | /cm |
| 十、户外普通、高清喷绘/布类喷印及丝印（二十一项）约定时间：8小时（第1-3项）;12小时（第4-8项）;24小时（9-21项）其中，第6项如为重复内容整张印刷、不裁剪且不多于一次安装，可按拼接面积平方计费 |
| 1 | 普通喷绘 | 色正；最低分辨率30DPI；无锯齿现象；根据需要留5CM白边；拼缝整齐；无色栅； | 26.00  | /平方 |
| 2 | 高精度喷绘 | 色正；最低分辨率60DPI；无锯齿现象；根据需要留5CM白边；拼缝整齐；无色栅； | 35.00  | /平方 |
| 3 | 高精度加厚布喷绘 | 色正；最低分辨率60DPI；无锯齿现象；根据需要留5CM白边；拼缝整齐；无色栅； | 45.00  | /平方 |
| 4 | 旗布喷印 | 画面最短边尺寸＞50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 65.00 | /平方 |
| 5 | 旗布喷印 | 30cm＜画面最短边尺寸≤50cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐； | 72.00 | /平方 |
| 6 | 旗布喷印 | 画面最短边尺寸≤30cm；色正；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；(按长边计算) | 0.90 | /cm |
| 7 | 印字条幅（横幅）70CM | 字迹清楚、遇水不糊、安装牢固、不破坏附着物、负责维护拆除 | 15.00  | /米 |
| 8 | 印字条幅（横幅）90CM | 字迹清楚、遇水不糊、安装牢固、不破坏附着物、负责维护拆除 | 18.00  | /米 |
| 9 | 袖章印制 | 15\*21cm，加厚布料，丝印清晰，不掉色，边线无毛刺，布面挺拔平整无褶皱， | 20.00 | /个 |
| 10 | 单面绶带 | 金边、贡缎全须绶带，字体印制清晰，排版美观，色正 | 26.00 | 条 |
| 11 | 双面绶带 | 金边、贡缎全须绶带，字体印制清晰，排版美观，色正 | 30.00 | 条 |
| 12 | 中号锦旗 | 70\*110cm，流苏及横杆装饰完整，发泡字体印制清晰，排版美观，色正；洒金工艺按20%另计 | 75.00 | 面 |
| 13 | 大号锦旗 | 80\*140cm，流苏及横杆装饰完整，发泡字体印制清晰，排版美观，色正；洒金工艺按20%另计 | 95.00 | 面 |
| 14 | 艺术布（高清户外） | 色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；材质柔软，色泽鲜艳。含辅材。拼缝整齐，无毛边 | 90.00  | /平方 |
| 15 | 艺术布（普清） | 色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；材质柔软，色泽鲜艳。拼缝整齐，无毛边 | 75.00  | /平方 |
| 16 | 精品绸布党旗或国旗丝印（文字或图案） | 1号旗（288\*192cm）；单色丝印，字迹清楚、防水、防晒（耐紫外线照射）、印迹牢固不脱落 | 265.00  | /面 |
| 17 | 精品绸布党旗或国旗丝印（文字或图案） | 2号旗（240\*160cm）；单色丝印，字迹清楚、防水、防晒（耐紫外线照射）、印迹牢固不脱落 | 210.00  | /面 |
| 18 | 精品绸布党旗或国旗丝印（文字或图案） | 3号旗（192\*128cm）；单色丝印，字迹清楚、防水、防晒（耐紫外线照射）、印迹牢固不脱落 | 180.00  | /面 |
| 19 | 精品绸布党旗或国旗丝印（文字或图案） | 4号旗（144\*96cm）；单色丝印，字迹清楚、防水、防晒（耐紫外线照射）、印迹牢固不脱落 | 160.00  | /面 |
| 20 | 精品绸布党旗或国旗丝印（文字或图案） | 5号旗（96\*64cm）；单色丝印，字迹清楚、防水、防晒（耐紫外线照射）、印迹牢固不脱落 | 130.00  | /面 |
| 21 | 精品绸布党旗或国旗丝印（文字或图案） | 6号旗（60\*40cm）；单色丝印，字迹清楚、防水、防晒（耐紫外线照射）、印迹牢固不脱落 | 105.00  | /面 |
| 十一、金属型材、铝材类（九项）约定时间：24小时（第1-4项）；36小时（第5-9项） |
| 1 | 6cm型材软膜灯箱（短边规格宽度1米以上） | 1、UV软膜、led灯源、电源、龙骨、铝合金型材。2、UV软膜画面使用UV软膜、3P珍珠布或者刀刮布3、电源采用的是低压12V稳定电源，底板PVC板。 | 600.00 | /平方 |
| 2 | 6cm型材软膜灯箱 | 1、UV软膜、led灯源、电源、龙骨、铝合金型材。2、UV软膜画面使用UV软膜、3P珍珠布或者刀刮布3、电源采用的是低压12V稳定电源，底板PVC板。（短边规格宽度1米及以下，按长边计算） | 650.00 | /米 |
| 3 | 8cm型材软膜灯箱 | 1、UV软膜、led灯源、电源、龙骨、铝合金型材。2、UV软膜画面使用UV软膜、3P珍珠布或者刀刮布3、电源采用的是低压12V稳定电源，底板PVC板。（短边规格宽度1米以上） | 800.00 | /平方 |
| 4 | 8cm型材软膜灯箱 | 1、UV软膜、led灯源、电源、龙骨、铝合金型材。2、UV软膜画面使用UV软膜、3P珍珠布或者刀刮布3、电源采用的是低压12V稳定电源，底板PVC板。（短边规格宽度1米及以下，按长边计算） | 850.00 | /米 |
| 5 | 超薄铝合金圆角展框（含磁吸面板） | 表面烤漆，厚度20mm，铝合金边框，9mmPVC底板，磁吸亚克力面板。外框尺寸：90\*60cm（其他尺寸按此标准计算） | 315.00 | /套 |
| 6 | 开启式展框 | 表面烤漆，亚克力面板，PVC底板（不含画面） | 420 | /平方 |
| 7 | 铝合金板（最短边大于30cm） | 表面烤漆，丝网印刷、含画面 | 860 | /平方 |
| 8 | 铝合金板（最短边小于等于30cm） | 表面烤漆，丝网印刷、含画面。按长边核价。 | 2.00 | /cm |
| 9 | 框架单片 | 铆钉或背绷；2.5国标热镀锌方管；拉筋距离不大于60CM；焊点刷防锈漆、银粉漆各一遍；非人为原因包修壹年 | 85.00  | /平方 |
| 十三、雕刻、切割类（十一项）约定时间：12小时（第1-6项）;24小时（7-11项） |
| 1 | 丹迪膜刻字 | 边缘光滑、不走形、不歪斜；含刻字、贴字 | 0.5 | /cm |
| 2 | 丹迪膜刻字（套白边） | 边缘光滑、不走形、不歪斜；含刻字、贴字 | 1.20 | /cm |
| 3 | 亚克力板切割 | 普通3mm，边沿整齐，抛光、无毛刺 | 220.00 | /平方 |
| 4 | 亚克力板切割 | 普通5mm，边沿整齐，抛光、无毛刺 | 350.00 | /平方 |
| 5 | 亚克力刻字切割 | 普通5mm，边沿整齐，抛光、无毛刺，单边最短30cm以下（不含烤漆） | 2元 | /cm |
| 6 | 亚克力刻字切割 | 普通3mm，边沿整齐，抛光、无毛刺，单边最短30cm以下（不含烤漆） | 1.2元 | /cm |
| 5 | PVC立体字 | 最短边尺寸＞30cm，厚度10mm，喷漆均匀，防水，防晒，切口整洁无毛刺（其他规格厚度以此标准类推） | 180.00  | /平方 |
| 7 | PVC立体字 | 最短边尺寸≤30cm，厚度10mm，喷漆均匀，防水，防晒，切口整洁无毛刺（其他规格厚度以此标准类推） | 1.2 | /cm |
| 8 | 普通面双色板雕刻 | 雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边30cm以下 | 1.4 | /cm |
| 9 | 普通面双色板雕刻 | 雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边30cm以上 | 290 | 平方 |
| 10 | 金属面双色板雕刻 | 雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边30cm以下 | 1.6 | /cm |
| 11 | 金属面双色板雕刻 | 雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边30cm以上 | 310.00 | 平方 |
| 十四、立体字及展示类（二十一项）约定时间：4天（第1-8项、第18项）;12小时（第9-12项）;24小时（第13-17项）;8小时（第19-21项） |
| 1 | 树脂字（≤1m） | 树脂饱满，无色差，与围边连接牢固 | 1500.00  | m |
| 2 | 迷你字（≤1m） | 树脂饱满，无色差，亚克力切割光滑 | 2500.00  | m |
| 3 | 精品烤漆字 | 激光镀锌板切割，字形端正，边缘无毛刺，烤漆无气泡脱落（厚度3.5），无色差，围边无虚焊 | 290.00  | m |
| 4 | 铜字 | 字形端正，边缘无毛刺，清漆饱满，围边无虚焊 | 800.00  | m |
| 5 | 不锈钢字 | 字形端正，边缘无毛刺，清漆饱满，围边无虚焊（厚度3.5） | 600.00  | m |
| 6 | 点阵字 | 字形端正，边缘无毛刺，烤漆无气泡、脱落，灯珠排列均匀，发光均匀 | 900.00  | m |
| 7 | 吸塑字 | 字形端正，吸塑面无裂纹、划伤，发光均匀，围边无虚焊 | 800.00  | m |
| 8 | 平面发光字 | 字形端正，面板无裂纹、划伤，发光均匀，围边无虚焊 | 650.00  | m |
| 9 | 多功能定时器 | 户外灯箱用，3000W多时段定时开关，质保1年 | 60.00 | 个 |
| 10 | 门型展架（含PVC画面） | 加厚，加重底座；最低分辨率96DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；180×80 | 209.00 | 个 |
| 11 | X展架（含PVC画面） | 160\*60cm；180\*80cm（加厚支撑架塑料PPC） | 90 | 个 |
| 12 | 易拉宝（含PVC画面） | 200\*80cm，铝合金支撑配件 | 150 | 个 |
| 13 | 铝合金快展展架 | 铝合金组合快展立柱加重底座，立柱间距不大于200cm，立柱可伸缩高度不低于3m， | 330.00 | /平方 |
| 14 | 加厚铝合金靠架 | 90\*60，开启式边框，加厚框体支撑 | 180 | 个 |
| 15 | 加厚铝合金靠架 | 120\*80，开启式边框，加厚框体支撑 | 320 | 个 |
| 16 | 立屏展架（双面） | 80\*180cm，加重底座 | 350 | 个 |
| 17 | KT倾斜挂画架 | 60\*120，加重底座，加粗臂杆，单面可调节画面尺寸 | 90 | 个 |
| 18 | 工字型靠架(现有) | 高：1.7m，底座1cm钢板，不锈钢支架，双面 | 400.00 | 个 |
| 19 | 台卡（含双面内页） | A3大小 透明亚克力 | 68.00 | /个 |
| 20 | 台卡（含双面内页） | A4大小 透明亚克力 | 33.00 | /个 |
| 21 | 台卡（含双面内页） | A5大小 透明亚克力 | 17.00 | /个 |
| 十五、彩印、图文印刷类（二十二项）约定时间：8小时（第1-10项）；48小时（第11-17项）；4天（第18-22项）;  |
| 1 | 彩色打印（铜版纸） | a4，颜色正，色差较小 | 6.00 | 张 |
| 2 | 彩色打印（铜版纸） | a4，颜色正，色差较小，正反面打印 | 9.00 | 张 |
| 3 | 书册装订 | 外观整洁，裁切整齐，激光彩色250g封面，无线胶装、线装、钉装 | 28.00 | 本 |
| 4 | 黑白打印（普纸） | a4单面 | 1.00 | 张 |
| 5 | 黑白打印（普纸） | a4双面 | 1.80 | 张 |
| 6 | 彩色打印（普纸） | a4单面 | 3.00 | 张 |
| 7 | 彩色打印（普纸） | a4双面 | 5.00 | 张 |
| 8 | 过塑 | A5大小 塑封整齐，无气泡（其他尺寸价格视情况而定） | 3.00 | 张 |
| 9 | 过塑 | A4大小 塑封整齐，无气泡（其他尺寸价格视情况而定） | 5.00 | 张 |
| 10 | 过塑 | A3大小 塑封整齐，无气泡（其他尺寸价格视情况而定） | 10.00 | 张 |
| 11 | 名片、卡片（单种2盒起印） | 9\*5.5cm，双面彩印直角名片，色正；最低分辨率300DPI；画面无色栅；无污点（非常规尺寸按名片尺寸倍数计算） | 25.00  | /盒 |
| 12 | 单页制作 | 大16开157g铜版纸500张，纸张光滑，不偏色 | 260 | 500张 |
| 13 | 单页制作 | 大16开125g铜版纸500张，纸张光滑，不偏色 | 230 | 500张 |
| 14 | 单页制作 | 大16开157g铜版纸1000张，纸张光滑，不偏色 | 370 | 1000张 |
| 15 | 单页制作 | 大16开125g铜版纸1000张，纸张光滑，不偏色 | 340 | 1000张 |
| 16 | 单页制作 | 大16开157g铜版纸2000张，纸张光滑，不偏色 | 580 | 2000张 |
| 17 | 单页制作 | 大16开125g铜版纸2000张，纸张光滑，不偏色 | 520 | 2000张 |
| 18 | 3折页制作 | 250g铜版纸500张，纸张光滑，不偏色，压痕 | 310 | 500张 |
| 19 | 3折页制作 | 250g铜版纸1000张，纸张光滑，不偏色，压痕 | 420 | 1000张 |
| 20 | 3折页制作 | 250g铜版纸2000张，纸张光滑，不偏色，压痕 | 630 | 2000张 |
| 21 | 书册制作 | 40P 封面250g覆膜内页157g铜版纸500本，纸张光滑，不偏色，精美装订 | 3760 | 500本 |
| 22 | 书册制作 | 40P 封面250g覆膜内页157g铜版纸500本，纸张光滑，不偏色，精美装订 | 4950 | 1000本 |
| 十六、部分院内固有标牌及其他（十一项）约定时间： 3天（第1-5项）;8小时（第8-9项）6天（第6-7项、10-11项） |
| 1 | 蚀刻铜牌（不锈钢牌）40\*60 | 表面光洁明亮无污，蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀，焊接牢固（厚度1.6，如有特殊工艺（丝印等）+20%） | 220.00 | 块 |
| 2 | 蚀刻铜牌（不锈钢牌）非常规尺寸 | 表面光洁明亮无污，蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀，焊接牢固（厚度2.0，如有特殊工艺（丝印等）+20%） | 800.00 | /平方 |
| 3 | 蚀刻（镭射面）木托奖牌40\*60 | 蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀 | 190.00 | 块 |
| 4 | 吸附磁性牌 | 最低分辨率96DPI；画面整洁，无气泡，背面磁性吸附（按尺寸长边计算） | 1.50 | cm |
| 5 | 磁性牌底板 | 高清户外写真画面、磁吸吸附底板 | 180 | ㎡ |
| 6 | 塑胶地贴 | 色正，与现有颜色必须无差别；清晰画面 | 400 | ㎡ |
| 7 | 胸卡套（现用） | 亚克力丝印，带卡槽，背面附别针（大小、颜色、形状、款式与现有必须完全一致 7.1\*3.4） | 12.00 | 个 |
| 8 | 胸卡内页（照片、姓名） | 铜版纸彩色打印 | 2-3.00 | /套 |
| 9 | 胸口挂牌 | 涤纶挂绳（得力或晨光品牌），金属或塑料件挂扣；塑胶卡套；含内页打印，常规尺寸 | 11 | /套 |
| 10 | 精品金属胸徽烤漆套色 | 金属边缘光滑，烤漆清晰均匀光泽度好，无色差，后置别针（磁扣另加3元），尺寸： | 40.00 | 副 |
| 11 | 水晶滴塑不干胶贴牌 | 6\*12cm，表面光泽柔软，不偏色，防水，防晒 | 28.00 | 个 |

**（二）商务要求**

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、投标人营业执照经营范围应涵盖本次招标内容。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3 如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。

3.4 中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、质保及售后服务：

4.1免费质保期：所供货物至少提供 1 年的质保服务（自采购人验收合格之日起计算），其中第十一、十四大项内容（金属型材、铝材类、立体字及展示类货物）需提供 3 年的质保服务(自验收合格之日起计算)。中标人需保证所供货物和服务完全符合招标文件规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总投标价中。
 4.2中标人须安排熟悉业务的专人负责日常工作，更好的完成合同期内标识标牌制作工作。对不负责任人员，招标人有权要求中标人重新安排人员。且中标人须设有24小时服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和方法，并全力配合解决。
 4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话1小时内到现场并解决问题，且故障修复时间不超过1个工作日，如现场不能解决问题，须提供代替的设备或货物备用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、合同服务期三年，一年一签，经招标人对中标人服务情况进行考核，合格后方可签订下一年合同，如考核不合格，招标人有权终止合同。

6、供货期：合同签订后，按各项目标定的时间交付，如有突发事件，协商交付时间。

7、供货与安装地点：按招标方要求的地点交货。

8、验收：

采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

9、付款方式：每半年支付一次，当半年度服务完成并验收合格后30日内支付半年度的服务款。

10、其他要求：

10.1如制作物品在项目外，单项物品制作金额（折后）不超过3000元，参照现有标识项目结算；单项物品制作金额（折后）超过3000元，采购人另找三家供应商询价，以平均价作为结算价格。

10.2医院所属区域所有现有标识标牌，均由中标人负责维护维修，期间所产生费用，均由中标人自行承担。

10.3中标人需按照院方要求，对标识标牌进行设计、制作、安装。中标人须在30分钟响应，对参数不清的需到现场确认的须在4小时内到达现场进行技术沟通，制作前需提供相应小样进行确认，必要时，需进一步提供效果图。（效果图区别于小样图，需在实景图中体现标识标牌安装完毕后的图示。）同时，对于不符合设计要求、制作尺寸，以及印刷色彩和内容有误的标牌，院方可以不予接收，中标人必须按时、按要求重新制作。

10.4采购人有图片、宣传方案、文案排版等网络媒体广告服务设计需求时，由采购人与成交供应商双方协商具体制作细节，原则上成交供应商不收取相关设计费用。

10.5如遇紧急突发采购计划，包括但不限于文明城市创建检查、医院项目建设等重大紧急情况，中标人需立即响应，无条件按照医院要求时间加班加点设计、制作并安装完成。

10.6中标人需按照院方要求的时间节点进行制作和安装（要求的完成时间不大于项目内标注约定完成时间），若院方要求快于约定时间，另支付该次加急项目结算金额10%加急费。若中标人未按约定完成制作安装，院方有权扣除该次项目结算金额10%。

10.7标牌安装期间，中标人需保持院内环境整洁，对于施工期间产生的垃圾和其他物品，需自行清理，不得对院内诊疗环境造成影响。

10.8服务期间，每年内不得因标识质量原因、无法按时制作完成、小样或者效果图无法提供、账单核价不能及时出具等因素，造成甲方没有按时完成任务，导致接到来自上级部门和领导的通报和批评，否则每次扣除人民币1000元违约金。乙方需向甲方提供7\*24小时的技术支持服务（含节假日和特殊时期），当院方有制作需求时，中标人须即时响应，并按照要求迅速完成。

10.9中标人需安排专人和院方进行日常工作的对接，不得随意换人。安排送货时，须当面与采购人清点并安装到位，确认无误后签字。同时，联络人必须尽快了解和熟悉院方的科室、职工、整体环境、工作流程和相关规定要求等，并按要求尽快合理安排相关任务。

10.10在履行合同时，所有项目必须按照招标文件中的制作参数完成，包括材质要求、颜色要求、功能性要求、尺寸要求等，无特殊情况，不得拒绝制作。

11、因商品名目繁多，所列品种仅供投标时报价参考，具体品种、规格、数量以实际为准，不在采购清单内的商品以市场价格按中标综合费率计算,所报价格不得高于同类商品市场价格。

12、以上报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费、制作费、设计费、安装费、人工费、交通费、管理费、运输费、质保期内的维护维修费、验收费、采购代理服务费、其他费用（如包装费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。